**长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）**

**危险废物污染环境防治信息公开**

企业名称：长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

生产经营地址：长春市双阳区奢岭街道办事处双榆村大房子屯

法人代表：邢顺义 24小时应急电话：15330600431

环保负责人：杨旭东 联系电话：15330600431

危险废物产生规模：年产危废量10吨以下

危废间：1处，15m2，最大储存量1吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生环节 | 危害特性 | 储存点 | 污染防治措施 | 环评批文 | 2023年产量（吨） | 处置去向 | 责任人 |
| **1** | COD废液 | HW49 | 900-047-49 | COD在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 当班人员发现危险废物发生泄漏时，立即报告危险废物管理负责人，接到通知后要做好先期处置工作，有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。  现场抢救人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危险废物管理制度和应急预案进行。在抢救危险废物泄漏时，首先规划出事故的控制范围，在规范范围内无关人员不得进入。准备大量沙土，对泄露的危险废物进行围堰，不得使泄漏范围扩大，同时切断物料来源。 | 吉环建字【2008】343号 | 0.1582 | 集中收集，委托吉林省晴天环保科技处理中心有限公司进行处理 | 杨旭东 |
| **2** | 总磷总氮废液 | HW49 | 900-047-49 | 总磷总氮在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.1406 |
| **3** | 氨氮废液 | HW49 | 900-047-49 | 氨氮在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.1494 |
| **4** | 毒害类废液（化验室废液） | HW49 | 900-047-49 | 实验室水质手工监测 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.0522 |
| **5** | 废硒鼓墨盒 | HW12 | 900-299-12 | 办公室打印机 | 含毒性物质 | 危废间 | 0.0006 |
| **6** | 废试剂空瓶 | HW49 | 900-041-49 | 实验室水质手工监测 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.0448 |
| **7** | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 设备维护保养 | 反应性、易燃性 | 危废间 | 0.0144 |
| **8** | 废机油桶 | HW49 | 900-041-49 | 设备维护保养 | 反应性、易燃性 | 危废间 | 0.0018 |
| **9** | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 除臭器设备维护 | 易燃性 | 危废间 | 0.2532 |