**长春市广润水务有限公司（砖瓦窑桥断面水质提升工程）**

**危险废物污染环境防治信息公开**

企业名称：长春市广润水务有限公司（水质提升工程）

生产经营地址：长春市双阳区奢岭街道新安社区裴家村

法人代表：王策 24小时应急电话：13364500051

环保负责人：刘洪伟 联系电话：13364500051

危险废物产生规模：年产危废量1吨以下

危废间：1处，10m2，最大储存量1吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生环节 | 危害特性 | 储存点 | 污染防治措施 | 环评批文 | 2024年产量（吨） | 处置去向 | 责任人 |
| **1** | COD废液 | HW49 | 900-047-49 | COD在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 当班人员发现危险废物发生泄漏时，立即报告危险废物管理负责人，接到通知后要做好先期处置工作，有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。  现场抢救人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危险废物管理制度和应急预案进行。在抢救危险废物泄漏时，首先规划出事故的控制范围，在规范范围内无关人员不得进入。准备大量沙土，对泄露的危险废物进行围堰，不得使泄漏范围扩大，同时切断物料来源。 | 长环建【2018】23号 | 0.0718 | 集中收集，2024年1月1日至2024年6月16日委托吉林省晴天环保科技处理中心有限公司进行处理，2024年6月17日至12月31日委托公主岭市天一环卫有限公司进行处理 | 刘洪伟 |
| **2** | 总磷总氮废液 | HW49 | 900-047-49 | 总磷总氮在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.1478 |
| **3** | 氨氮废液 | HW49 | 900-047-49 | 氨氮在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.0662 |
| **4** | 高锰酸盐指数 | HW49 | 900-047-49 | 高锰酸盐指数在线监测设备 | 腐蚀性、反应性 | 危废间 | 0.0633 |